**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.**

на оказание услуг по техническому обслуживанию измерительного лабораторного оборудования.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование, тип, заводское обозначение | Коли-чество | Срок технического обслуживания в 2016 г. | Примечание |
|
| 1 | Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой Agilent 7700 | 1 | сентябрь | на месте эксплуатации |

1. Перечень работ, выполняемых во время технического обслуживания масс-спектрометра с индуктивно-связанной плазмой Agilent 7700:

- Диагностика вакуумной системы. В случае необходимости: замена масла в форвакуумных насосах, фильтра – уловителя паров масла, чистка фильтра паров воды.

- Диагностика системы ввода и интерфейса прибора. Оценка пригодности и чистка конусов, горелки, графитовой прокладки, распылительной камеры и крышки, распылителя. При необходимости – замена указанных частей.

- Чистка ионной оптики.

- Переустановка программного обеспечения до более новой версии.

- Диагностика и настройка параметров измерения

- Выдача протоколов измерения для поверки прибора

- Настройка параметров программного обеспечения под задачи заказчика.

2. По результатам оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику:

- Акты об оказанных услугах за месяц, в котором Исполнитель оказывал услуги Заказчику;

- Счета;

- Счета-фактуры (в случае если Исполнитель является плательщиком НДС в соответствии с НК РФ).

3. Услуги по техническому обслуживанию стационарных средств измерений оказываются на

месте эксплуатации оборудования.

4 . Исполнитель предоставляет гарантию на проведенные работы 6 месяцев. Гарантия на замененные

детали и комплектующие предоставляется в течение гарантийного срока, установленного

изготовителем данных деталей и комплектующих.